|  |  |
| --- | --- |
|  | 5-500 |
| *а* | *б* |
| 6-500 | *8-500* |
| *в* | *г* |

Рис. 1. Микроструктура исследуемой стали после охлаждения со скоростью:

0,05 (*а*), 0,5 (*б*), 8 (*в*) и 75 (*г*) °С/с, х 500