Рис. 4 – Зависимость парциальных вкладов компонентов *А* (1) и *В* (2) в вязкость сплава *АВ* (3) от его состава при температуре 550 0С

Fig. 4 – Shows the dependence of the partial contributions

of components *A*(1) and *B*(2) to the viscosity of the alloy *AB*(3)

on its composition at a temperature of 550 0С